ÇALKALAYICI/SALLAYICI/SHAKER

Çalkalayıcı (shaker); gıda, ilaç, boya sanayilerinin kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarında değişik şekil ve hacimde cam kaplar içindeki sıvıların homojen olarak çalkalanması işlemlerinde kullanılır.

Sallayıcı tabla üzerine konan erlen, balon ve benzer kapları özel klipsler ile tutarak içindeki sıvıları doğrusal veya dairesel hareketle sallayan iki farklı tiptedir.

Dijital hız ve zaman ayarlı olup hassas çalışmalar için uygundur.

MİPRO MSL 40 ÇALKALAMA CİHAZI – ORBİTAL VE DOĞRUSAL

• Orbital ve doğrusal hareketli sallama özelliği olmalıdır.

• Dört ayak temaslı olmalıdır.

• Cihaz ile birlikte 12 adet 250 ml erlenmayer alabilen klipsli 1 adet tabla verilmelidir.

• Üst tabla kaymayı önleyen kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

• Üst tabla ölçüleri 420x420 mm olmalıdır.

• Cihazın dış ölçüleri (exdxy): 490x490x595 mm olmalıdır.

• Cihaz hız kontrol sistemi dijital kontrolörlü olmalıdır.

• Cihaz 10 ile 300 rpm arasında ayarlanabilmelidir.

• Cihazın salınım aralığı 35 mm olmalıdır.

• Cihazın dijital zamanlayıcısı 1-99,59 saat arasında ayarlanabilir olmalıdır.

• Cıhaz 220 v. 50 hz. şebeke gerılımı ıle çalışabılmelıdır.

• Cihazın kurulu gücü 0,18 kw olmalıdır.

• Cihazın max. yük taşıma kapasitesi 25 kg olmalıdır.

• Cihazın titreşim izolasyonu vakumlu lastik takoz ayaklar ile sağlanmalıdır.

• Cihaz istenildiğinde masaya sabitlenebilmelidir.

• Üretici firmanın ce, ıso ve tse hizmet yeri yeterlilik belgeleri olmalıdır.

• Cihaz 2 yıl garantili olup,10 yıl yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

• Cıhazla bırlıkte türkçe yazılmış kılavuz kıtapçığı ve garantı belgesı verilmelidir.