**İNKÜBATÖRLER/SOĞUTMALI-SOĞUTMASIZ**

**Hava Ceketi ve paslanmaz çelik ile mükemmel sıcaklık Dağılımı..**

Mipro Marka inkübatörler, PID mikroişlemcili kontrol sistemi ve homojen hava sirkülasyonu sayesinde mükemmel inkübasyon şartlarını sağlamaktadır.

Veri çıkışı ve değerleri hafızasına alma, programa giriş ve çıkışta şifreleme sistemi mevcuttur.

MLİ Serisi inkübatörler, tıp ve veterinerlik alanlarında tüm biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında; ilaç, gıda, kozmetik, sanayi ve biyoteknolojide araştırma ve kalite kontrol laboratuarlarında kullanılmaktadır. PID mikroişlemcili kontrol sistemiyle kontrol edilen turbo fanlı ısıtma sistemi ve güçlü izolasyon ile hassas ve sabit sıcaklıklar elde edilmektedir.Ortam sıcaklığının altında çalışmalarda soğutmalı modeller kullanılarak istenilen sıcaklıkta çalışma olanağı sağlar(-10+100 derece)Homojen sıcaklık dağılımı, fanlı hava sirkülasyonu ile elde edilmektedir.

Sıcaklık ve zamanlayıcı için ayrı göstergelere sahip,kontrol panelinin kullanımı kolaydır. İç hücre paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Numuneler, metal kapının altındaki contalı cam kapı sayesinde hücre içinde sıcaklık düşüşüne neden olmadan gözlenebilir. Mikroişlemcili kontrol sistemi bağımsız emniyet termostat ile güvenlik altına alınarak, numuneler için ilave bir güvenlik sağlamaktadır. Ayrıca cihaz akım emniyet sigortası ile koruma altına alınmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEKNİK ÖZELLİKLER** | | | |
|  |  | MLİ 55 | MLİ 120 |
| **Sıcaklık Çalışma Aralığı** | +5 °C / 99.9°C | | |
| **Sıcaklık Sensörü** | **PT 100/     Fe-Const** | | |
| **Kontrol Sistemi** | **Programlanabilir PID Mikroişlemcili Kontrol sistemi** | | |
| **Sıcaklık Ayar ve Okuma hassasiyeti** | **0.1°C** | | |
| **Sıcaklık Dalgalanması** | **0.3°C** | | |
| **Zamanlayıcı** | **1 dak.-99 saat+Süresiz Çalışma** | | |
| **Kullanılabilir Hacim, Litre** |  | **55 Lt.** | **120 Lt.** |
| **Raf Sayısı(Standart/Maksimum)adet** |  | **2/6** | **2/6** |
| **Kurulu Güç** |  | **750W** | **750 w** |
| **Güç Değerleri** |  | **220v 50 Hz** | **220v 50 Hz** |
| **İç Yüzey Yapısı** | **Paslanmaz Çelik** | | |
| **Dış Yüzey Yapısı** | **Soğuk Çekilmiş DKP Saç** | | |
| **İç Ölçüler (ExDxY)mm** |  | **38x38x38** | **50x48x50** |
| **Dış Ölçüler (ExDxY)mm** |  | **55x61x71** | **65x70x82** |

NOT:ÖZEL ÖLÇÜLERDE ÜRÜN YAPILMAKTADIR.